A ALBERT-LUDWIGS- UNIVERSITÄT FREIBURG

INSTITUT FÜR INFORMATIK

Dr. Christoph Scholl Dipl.Inf. Tobias Schubert

Datenblatt II zur Vorlesung

Technische Informatik II (WS 2000/2001)

Schaltzeiten der PALs 20Rxx und 20Lxx

Symbol Name min max t_p Prop. Delay von Input oder Feedback nach Output 12.0 15.0 t_{CLK} Prop. Delay von CK nach Output oder Feedback 8.0 12.0 t_C Zykluszeit ohne Feedback 22.2 t_C Zykluszeit mit Feedback 27.0 t_S Setup-Zeit von Input oder Feedback bis CK 15.0 t_H Hold-Zeit 0.0 t_W (H) Clockpulsweite 12.0 t_W (L) 10.0

Schaltzeiten des 4-Bit Zählers 74F163

Symbol Name min max t_C Zykluszeit 11.1 t_{P LH} Prop. Delay von CK nach y_i 3.5 8.5 t_{P HL} wenn L̄ = 1 3.5 11.0 t_{P LH} Prop. Delay von CK nach y_i 4.0 9.5 t_{P HL} wenn L̄ = 0 4.0 9.5 t_{P LH} Prop. Delay von CK nach C_{out} 5.0 15.0 t_{P HL} 5.0 15.0 t_{P LH} Prop. Delay von C_{in} nach C_{out} 2.5 8.5 t_{P HL} 2.5 8.5 t_S (H) Setup-Zeit von x_i bis CK 5.0 t_S (L) 5.0 t_H (H) Hold-Zeit von x_i nach CK 2.0 t_H (L) 2.0 t_S (H) Setup-Zeit von L̄ oder C̄ 11.5 t_S (L) bis CK 9.5 t_H (H) Hold-Zeit von L̄ oder C̄ 2.0 t_H (L) nach CK 0.0 t_S (H) Setup-Zeit von C_{in} bis CK 11.5 t_S (L) 5.0 t_H (H) Hold-Zeit von C_{in} nach CK 0.0 t_H (L) 0.0 t_W (H) Clockpulsweite 5.0 t_W (L) (Zählen) 5.0 t_W (H) Clockpulsweite 4.0 t_W (L) (Laden) 7.0

Schaltzeiten des 4-Bit CLA Generators 74F182

Symbol Name min max t_{P LH} Prop. Delay von c_{in} nach G_i 3.0 9.5 t_{P HL} 3.0 10.0 t_{P LH} Prop. Delay von p_i nach G_j 2.5 9.0 t_{P HL} 2.0 6.0 t_{P LH} Prop. Delay von g_i nach G_j 2.5 9.5 t_{P HL} 2.0 6.0 t_{P LH} Prop. Delay von g_i oder p_i nach G_3 3.0 11.5 t_{P HL} 3.0 9.0

Schaltzeiten der 4-Bit ALU 74F381 (Generate und Propagate Ausgänge)

Symbol Name min max t_{P LH} Prop. Delay von c_{in} nach s_i 2.5 13.0 t_{P HL} 2.5 9.0 t_{P LH} Prop. Delay von a_i oder b_i nach s_j 4.0 16.0 t_{P HL} 3.5 12.0 t_{P LH} Prop. Delay von f_i nach s_j 4.5 21.5 t_{P HL} 4.0 12.0 t_{P LH} Prop. Delay von a_i oder b_i nach g 3.5 10.0 t_{P HL} 4.0 11.0 t_{P LH} Prop. Delay von a_i oder b_i nach p 4.0 11.5 t_{P HL} 3.5 10.5 t_{P LH} Prop. Delay von f_i nach p oder g 4.0 13.0 t_{P HL} 4.5 14.5

Schaltzeiten der 4-Bit ALU 74F382

(Carry-Out Ausgang)

Symbol Name min max t_{P LH} Prop. Delay von c_{in} nach s_i 3.0 13.0 t_{P HL} 2.5 9.0 t_{P LH} Prop. Delay von a_i oder b_i nach s_j 4.0 16.0 t_{P HL} 3.5 12.0 t_{P LH} Prop. Delay von f_i nach s_j 6.5 16.0 t_{P HL} 4.0 21.5 t_{P LH} Prop. Delay von a_i oder b_i nach c_{out} 3.5 9.5 t_{P HL} 3.5 10.5 t_{P LH} Prop. Delay von f_i nach c_{out} 5.0 17.5 t_{P HL} 5.0 17.5 t_{P LH} Prop. Delay von c_{in} nach c_{out} 3.5 9.0 t_{P HL} 3.5 10.0