A ALBERT-LUDWIGS- UNIVERSITÄT FREIBURG

INSTITUT FÜR INFORMATIK

Prof. Dr. Bernd Becker Freiburg, 14. Dezember 2000 Dr.-Ing. Christoph Scholl Dipl. Inf. Tobias Schubert

9. Übungsblatt zur Vorlesung

Technische Informatik II

Aufgabe 1 Punkte ( 12 ) Zeigen Sie, dass der Schreibvorgang bei dem in der Vorlesung vorgestellten 2^n- Bit SRAM mit den Parameterwerten aus Tabelle 1 gelingt.

Symbol Name min max w Schreibpulsweite 1.575 n + 35.8 t_{SAW} Setup-Zeit von A bis W 5.975 n + 11.3 t_{HW A} Hold-Zeit von A nach W 2.2 n + 17.8 t_{SDW} Setup-Zeit von D_{in} bis W 1.575 n + 19.8 t_{HW D} Hold-Zeit von D_{in} nach W 1.575 n + 23.8 t_{P W D} Verzögerungszeit von W bis D_{out} 3.625 n + 9.4 8.8 n + 36.3

Tabelle 1: Parameterwerte des 2^n-Bit SRAMs in ns.

Aufgabe 2 Punkte ( 2 ) Wie lange müssen bei einem N-Bit SRAM die Adressen nach einem Inaktivieren von W stabil gehalten werden, damit bei einem Schreibzugriff der geschriebene Wert mindestens 20 ns lang als D_{out} erscheint?

Abgabetermin: 21.12.2000 in der jeweiligen Übungsgruppe